基于ArcEngine的“区域地质调查填图辅助系统”的应用开发

项目申请书

|  |
| --- |
| **一、项目负责人** |

**张建学**

* 学号：1900012406
* 电话：17832083198
* 邮件：[1900012406@pku.edu.cn](mailto:1900012406@pku.edu.cn)
* 单位：北京大学 地球与空间科学学院

|  |
| --- |
| **二、项目目标** |

1. 项目目的

本项目旨在面向区域地质调查工作人员开发一个地质调查填图辅助系统，供其应用于区域地质调查填图工作，以解决在地质调查过程中遇到的外业数据记录繁杂、内业数据整理困难、手工填图成果效率低下和精度不高的问题。

1. 项目意义

在传统的野外地质调查填图中，一般需要将调查到的大量地质信息记录于野簿上，然后经过繁琐的数据整理工作，最终手工绘制形成地质图。在没有任何软件系统的辅助下，无论是外业数据记录、内业数据整理、绘制地质图几乎都是需要通过手工方式来完成的，数据采集方式低效、数据记录繁杂且不规范，数据整理和成图十分不便。除此之外，还面临着地质图成果单一、成图周期较长、保存困难、共享不便的问题。

针对以上野外地质调查填图中遇到的问题，该系统可以进行野外数据采集、管理、编辑、地质图成图、空间分析操作，从根本上改变了传统地质调查的工作模式，可以大大提高地质填图的工作效率和成果质量，减轻地质调查人员的工作负担，为区域地质调查储备大量现代化专业地质人才。

1. 最终目标

实现该数字填图系统的数据库建模和设计开发，地质调查人员可以利用该系统进行野外数据采集、管理、编辑、地质图成图，同时支持不同数据源的导入导出，以提高野外地质调查效率。

该系统的稳定性是必须要考虑的因素，如果因为野外现场作业中自然和人为因素的干扰导致系统运行崩溃，带来的数据丢失将给整个地质调查工程带来巨大的损失。因此，系统运行的稳定、安全和可靠是项目开发中的首要目标。建立快速有效的数据备份机制、崩溃恢复系统、软硬件监视系统以保证系统的正常稳定运行和数据的安全。

该系统的处理响应速度应达到实时要求，以供进行数据输入与管理，原则上保证操作人员不会因为速度问题影响工作效率。系统的数据处理的准确性是必要性能。需要充分考虑系统使用过程中可能承受的工作量，使得系统的响应速度和处理能力可以满足用户对数据处理和管理的要求。

同时，应建立图文并茂的使用指南、简单友好的操作界面，以辅助使用人员快速熟悉本系统的操作和使用。

|  |
| --- |
| **三、项目内容** |

1. 数据收集和预处理

因为系统面向地质调查，所以数据需要遥感影像图或者已有地形图作为底图。若选择已有纸质地形图，则需要进行扫描为栅格图像，然后进行矢量化；若选择已有遥感影像图，则可以直接进行矢量化。矢量化开始之前应该仔细研究当地地形，进行合理分层。若选择已有地形图，矢量化结束后最好还需要提取高程点、等高线等；若选择遥感影像图，则还需要额外的DEM数据。这样可以建立区域高程模型叠加到底图上，帮助地质调查人员更好地了解研究区域。有关遥感影像图或纸质地形图还需要采用经纬度坐标系统，这样便于地质调查中进行打点测量和记录。

1. ArcObjects组件的安装与使用

ArcObjects是由Esri提供的可重用的通用二次开发组件集，ArcGIS全套软件产品也都是基于ArcObjects进行开发的，开发者可以十分方便地利用它进行二次开发自己的GIS应用程序，因此本项目选择基于ArcObjects进行项目的开发。项目选择的ArcObjects的版本为10.2，ArcObjects SDK支持多种开发语言（包括VB.Net, C#, C++, Java），本项目选择C#为主要开发语言。由于需要进行C#桌面应用开发，并且根据ArcObjects版本要求，选择VisualStudio2012作为IDE。需要依次安装Visual Studio 2012, ArcGIS10.2, ArcEngine10.2, ArcObjects SDK for Microsoft .NET Framework 10.2，方可搭建好开发环境。

开发环境搭建好之后，打开VS2012新建.NET Framework桌面应用，就可以看到工具箱中有一组，包括MapControl, PageLayoutControl, TOCControl等控件，可以通过拖动这些控件到程序界面并编写相应的代码就可以实现ArcObjects的使用。

1. 系统开发

3.1 系统需求分析

区域地质调查填图辅助系统主要面向地质调查工作人员进行野外地质填图实习，实现从地质属性数据的采集到计算机辅助制图全流程的数字化。系统需求分为以下几个方面：

① 野外数据的采集和数字化输入：区域地质填图的主要数据来自于野外调查采集一手地质资料，科学有效地采集数据是系统的主要功能；

② 对3S技术的集成：系统本身是地理信息系统(GIS)的应用，支持遥感(RS)图像辅助判读进行地形图绘制，同时野外打点记录数据也需要通过GPS进行系统定位；

③ 数字地形图的编辑、空间分析与输出：野外采集数据后，需要进行地质界线、断层、褶皱等地质对象的数字化构建，从而实现地质图绘制。系统应支持地图显示、放大、缩小、漫游以及图查属性、属性查图、自定义查询等功能，具有简单的空间分析能力，包括距离量算、方位角测量和面积量算等功能。并支持以数字化形式打印输出成果，以方便数据成果的交流和共享；

④ 向导和帮助：系统设计应考虑使用对象的接受能力，提供较为完备的向导和帮助系统；

⑤ 系统的安全稳定性：本系统最主要应用场景是野外作业，易受较多的影响因素，系统应该着重保证其输入数据的安全和稳定性。

3.2 系统可行性分析

从理论上讲，凡是具有空间特征的信息都可以使用地理信息系统来进行管理。本项目主要功能是野外数据的采集和存储以及地质图成果的输出，是完全可以通过GIS的二次开发来实现的。从软硬件方面，目前已经在个人笔记本上搭建好ArcObjects开发环境，Windows10操作系统，VisualStudio集成开发平台等工具也已具备。

3.3 系统总体设计

3.4 系统详细设计

3.5 系统实现和测试

1. 应用效果调查

实现该

1. 其他

实现该

|  |
| --- |
| **四、技术路线** |

|  |
| --- |
| **五、已有条件** |

|  |
| --- |
| **七、进度计划** |

|  |
| --- |
| **八、补充说明** |